# Long term memory (EEPROM)

The range of offsets available for data storage depends on the particular microcontroller you are programming. The table below details the range for each microcontroller.

Microcontroller type | Offset range
--- | ---
STAMP | 0-255
PICAXE08 | 0-127
PICAXE18 | 0-127
PICAXE28X | 0-127
PICAXE28 | 0-63
PICAXE28A | 0-63
PICAXE18A | 0-255
PICAXE18X | 0-255
PIC16F627 | 0-127
PIC16F627A | 0-127
PIC16F628 | 0-127
PIC16F628A | 0-127
PIC16F84 | 0-63
PIC16F84A | 0-63
PIC16F872 | 0-63

## See also:

- Microcontroller